
main dialog program of the amospro compiler tiny shell

main panel

LAbel    0;
SIze     SW,SH;
BAse     SWidth SX -2/,SHeight SY -2/;
BOx      0,0,1,SX,10;
PRint    1MECX,1,1ME,7;
INk      0,2,2;
GLine    0,10,SX,10;
BOx      0,11,1,SX,SY;
BUtton   0,0,0,SX,10,0,0,0;[][SM;]
EXit;
      
compiler vumeter 
      
LAbel    10:
SIze     600,50;
BAse     SW SX -2/,SH SY- 10- 2/ 10+;
BOx      0,0,1,SX,SY;
BOx      32,8,67,SX 32-,33;
PRint    32,SY 22- TH+,'0%',5;
PRint    SX 64-,SY 22- TH+,'100%',5;
PRint    0VA CX,SY 22- TH+,0VA,3;
EXit;
      
compile report 
      
LAbel    12:
SIze     0VA,1VA;
BAse     SW SX -2/,SH SY- 10- 2/ 10+;
BOx      0,0,1,SX,SY;
PRint    3VA CentreX,6,3VA,7;
PRint    4VA CentreX,20,4VA,3;
PRint    5VA CentreX,30,5VA,3;
EXit;
      
warning requester

LAbel    13;
SIze     0VA TW 32+, 48;
BAse     SW SX -2/,SH SY- 10- 2/ 10+; SA 1;
BOx      0,0,1,SX,SY;
BOx      8,4,1,SX 8-,20;
POutline 21ME CentreX,6,21ME,0,7;
PRint    0VA CentreX,20 TH+,0VA,3;
BUtton   0,0,0,SX,32,0,0,0;[][SM;]
EXit;


information
      
LAbel    14:
SIze     0VA TW 64+,40;
BAse     SW SX -2/,SH SY- 10- 2/ 10+; SA 1;
BOx      0,0,1,SX,SY;
PRint    0VA CentreX,16,0VA,7;
EXit;

information and vumeter
      
LAbel    15:
SIze     0VA TW 32+,50;
BAse     SW SX- 2/,SH SY- 10- 2/ 10+; SA 1;
BOx      0,0,1,SX,SY;
PRint    0VA CentreX,5,0VA,7;
BOx      32,16,67,SX 32-,36;
PRint    32,SY 20- TH+,'0%',5;
PRint    SX 64-,SY 20- TH+,'100%',5;
EXit;
